附件

“沙钢”牌热轧带肋钢筋包装支数变更对照表

“沙钢”牌热轧带肋钢筋新包装支数：

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产地 | 牌号 | 直径（mm） | 长度（m） | 支/捆 | 捆重（kg） | 捆/手 |
| 江苏张家港 | HRB400 | 16 | 9 | 126 | 1792 | 167 |
| 12 | 126 | 2389 | 126 |
| 18 | 9 | 96 | 1728 | 174 |
| 12 | 96 | 2304 | 130 |
| 河南安阳 | 20 | 9 | 72 | 1601 | 187 |
| 12 | 72 | 2134 | 141 |
| 22 | 9 | 64 | 1716 | 175 |
| 12 | 64 | 2289 | 131 |
| 25 | 9 | 50 | 1734 | 173 |
| 12 | 50 | 2310 | 130 |

“沙钢”牌热轧带肋钢筋现包装支数：

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 江苏张家港 | 　　HRB400　　　　 | 16 | 9 | 120 | 1706 | 176 |
| 12 | 120 | 2275 | 132 |
| 18 | 9 | 96 | 1728 | 174 |
| 12 | 96 | 2304 | 130 |
| 20 | 9 | 78 | 1734 | 173 |
| 河南安阳 | 12 | 78 | 2312 | 130 |
| 22 | 9 | 66 | 1770 | 169 |
| 12 | 66 | 2360 | 127 |
| 25 | 9 | 48 | 1663 | 180 |
| 12 | 48 | 2218 | 135 |